**Liverani Side Channel Pump LALX Model Numbers.**

**LALX 40 –** Bronze. 1400rpm. 1 ½” BSP M inlet/outlet. Max flow 110 L/min. Max head 18M.

**LALX 50 –** Bronze. 1400rpm. 2” BSP M inlet/outlet. Max flow 210 L/min. Max head 28M.

**LALX SENIOR 1” ½ -** Inox AISI 316. 1400rpm. 1 ½” BSP M inlet/outlet. Max flow 110 L/min. Max head 18M.

**LALX MASTER 2” -** Inox AISI 316. 1400rpm. 2” BSP F inlet/outlet. Max flow 210 L/min. Max head 28M.