**Liverani Side Channel Pump MID Model Numbers.**

**MID 40 -** Bronze. 1400rpm. 1 ½” BSP M inlet/outlet. Max flow 110 L/min. Max head 18M.

**MID 50 -** Bronze. 1400rpm. 2” BSP M inlet/outlet. Max flow 210 L/min. Max head 22M.

**MID 70 -** Bronze. 1400rpm. 2 ½” BSP F inlet/outlet. Max flow 460 L/min. Max head 30M.

**MID MASTER 2” –** Inox AISI 316. 1400rpm. 2” BSP M inlet/outlet. Max flow 210 L/min. Max head 22M.

**MID 70 Inox –** Inox AISI 316. 1400rpm. 2 ½” BSP M inlet/outlet. Max flow 460 L/min. Max head 30M.