**Liverani Side Channel Pump NAUTIC F Model Numbers.**

**NAUTIC 30 F –** Bronze. 1400rpm. 1 ¼” BSP M inlet/outlet. Max flow 60 L/min. Max head 15M.

**NAUTIC 40 F –** Bronze. 1400rpm. 1 ½” BSP M inlet/outlet. Max flow 110 L/min. Max head 18M.

**NAUTIC 50 F –** Bronze. 1400rpm. 2” BSP M inlet/outlet. Max flow 210 L/min. Max head 22M.

**NAUTIC 70 F –** Bronze. 1400rpm. 2 ½” BSP F inlet/outlet. Max flow 460 L/min. Max head 30M.

**NAUTIC 70 Inox F -** Inox AISI 316. 1400rpm. 2 ½” BSP M inlet/outlet. Max flow 460 L/min. Max head 30M.