**Liverani Side Channel Pump SPECIAL FM Model Numbers.**

**SPECIAL 30 FM -** Bronze. 12v/1400rpm. 1 ¼” BSP M inlet/outlet. Max flow 60 L/min. Max head 15M.

**SPECIAL 30 FM -** Bronze. 24v/1400rpm. 1 ¼” BSP M inlet/outlet. Max flow 60 L/min. Max head 15M.

**SPECIAL 40 FM -** Bronze. 12v/1400rpm. 1 ½” BSP M inlet/outlet. Max flow 110 L/min. Max head 18M.

**SPECIAL 40 FM -** Bronze. 24v/1400rpm. 1 ½” BSP M inlet/outlet. Max flow 110 L/min. Max head 18M.

**SPECIAL 50 FM -** Bronze. 12v/1400rpm. 2” BSP M inlet/outlet. Max flow 210 L/min. Max head 28M.

**SPECIAL 50 FM -** Bronze. 24v/1400rpm. 2” BSP M inlet/outlet. Max flow 210 L/min. Max head 28M.

**NAUTIC 70 FM -** Bronze. 12v/1400rpm. 2 ½” BSP F inlet/outlet. Max flow 460 L/min. Max head 30M.

**NAUTIC 70 FM -** Bronze. 24v/1400rpm. 2 ½” BSP F inlet/outlet. Max flow 460 L/min. Max head 30M.

**SPECIAL SENIOR 1” ½ FM -** Inox AISI 316. 12v/1400rpm. 1 ½” BSP M inlet/outlet. Max flow 110 L/min. Max head 18M.

**SPECIAL SENIOR 1” ½ FM -** Inox AISI 316. 24v/1400rpm. 1 ½” BSP M inlet/outlet. Max flow 110 L/min. Max head 18M.

**SPECIAL MASTER 2” FM -** Inox AISI 316. 12v/1400rpm. 2” BSP M inlet/outlet. Max flow 210 L/min. Max head 28M.

**SPECIAL MASTER 2” FM -** Inox AISI 316. 24v/1400rpm. 2” BSP M inlet/outlet. Max flow 210 L/min. Max head 28M.

**NAUTIC 70 Inox FM -** Inox AISI 316. 12v/1400rpm. 2 ½” BSP M inlet/outlet. Max flow 460 L/min. Max head 30M.

**NAUTIC 70 Inox FM -** Inox AISI 316. 24v/1400rpm. 2 ½” BSP M inlet/outlet. Max flow 460 L/min. Max head 30M.