**Liverani Side Channel Pump SPECIAL Model Numbers.**

**SPECIAL 20 –** Bronze. 2800rpm. ¾” BSP M inlet/outlet. Max flow 20 L/min. Max head 12M.

**SPECIAL 25 -** Bronze. 2800rpm. 1” BSP M inlet/outlet. Max flow 50 L/min. Max head 15M.

**SPECIAL 30 -** Bronze. 1400rpm. 1 ¼” BSP M inlet/outlet. Max flow 60 L/min. Max head 15M.

**SPECIAL 40 -** Bronze. 1400rpm. 1 ½” BSP M inlet/outlet. Max flow 110 L/min. Max head 18M.

**SPECIAL 50 -** Bronze. 1400rpm. 2” BSP M inlet/outlet. Max flow 210 L/min. Max head 28M.

**SPECIAL NEOS ¾” –** Inox AISI 316. 2800rpm. ¾” BSP M inlet/outlet. Max flow 23 L/min. Max head 18M.

**SPECIAL NEOS 1” ½ -** Inox AISI 316. 1400rpm. 1 ½” BSP M inlet/outlet. Max flow 110 L/min. Max head 18M.

**SPECIAL MASTER 2” -** Inox AISI 316. 1400rpm. 2” BSP M inlet/outlet. Max flow 210 L/min. Max head 28M.