**Liverani Flexible Impeller Pump INV Model Numbers.**

**INV MINI ¾” –** 0.56Kw, 1-3 phase 230-400v, 50Hz. 1400 rpm. Max flow 1440 l/h, max head 27M.

**INV MIDEX 1” ¼ -** 0.75Kw, 1-3 phase 230-400v, 50Hz. 1400 rpm. Max flow 5160 l/h, max head 27M.

**INV MINOR 40 –** 1.87Kw, 1-3 phase 230-400v, 50Hz. 900 rpm. Max flow 6200 l/h, max head 24M.

**INV MAJOR 60 –** 2.2Kw, 1-3 phase 230-400v, 50Hz. 900 rpm. Max flow 19560 l/h, max head 16M.

**INV MAXI 80 –** 4Kw, 3 phase 230-400v, 50Hz. 600 rpm. Max flow 41400 l/h, max head 16M.

**INV MAXI Double 2Q –** 5.5Kw, 3 phase 230-400v, 50Hz. 470 rpm. Max flow 65000 l/h, max head 18M.

**INV MAXI Double 2H -** 5.5Kw, 3 phase 230-400v, 50Hz. 470 rpm. Max flow 35000 l/h, max head 32M.